**ДО**

**Община Ценово,**

**7139 с. Ценово,**

**ул. Цар Освободител № 66**

**ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА**

От:. .............................................................................................................................................[[1]](#footnote-1)

**УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА,**

Запознати сме, че съгласно чл. 39, ал. 1 от Правилника за прилагане на Закона за обществените поръчки (ППЗОП) с подаването на офертата по настоящата обществена поръчка се счита, че се съгласяваме с всички условия на възложителя, в т.ч. с определения в документацията срок на валидност на офертата и с проекта на договор, неразделна част от документацията за обществената поръчка с предмет: **„ДОСТАВКА НА СПЕЦИАЛИЗИРАН АВТОМОБИЛ ЗА СМЕТОСЪБИРАНЕ ЗА ОБЩИНА ЦЕНОВО“**

Ще изпълним доставка на **1** (**един) брой употребявана многофункционална машина за събиране на зелени отпадъци със следното оборудване: Стационарен недемонтируем бункер за отпадъци; Резервоар за вода за оросяване; Засмукващо устройство и Устройство за метене с три четки,** както следва:

**Забележка:** *Описанието на предлаганите характеристиките на специализирания автомобил и* *оборудване в таблицата по-долу следва да отговарят на минималните поставени изисквания*

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Технически характеристики** | **Изисквания на Възложителя** | **Технически параметри, предлагани от участника** |
| **I. Базов автомобил и допълнително оборудване:** | - доставка на употребявана многофункционална машина за събиране на зелени отпадъци със следното оборудване:  Стационарен недемонтируем бункер за отпадъци;  Резервоар за вода за оросяване;  Засмукващо устройство  и Устройство за метене с три четки |  |
| **1. Базов автомобил:** |  | *марка и модел (да се посочи)* |
| **Година на първа регистрация:** | * Не по-рано от 2012 година |  |
| **Пробег:** | * Не повече от 70 000 км. |  |
| **Технически допустима максимална маса:** | - минимум 4 000 кг максимум 5 000 кг; |  |
| **Полезен товар** | - минимум 1 500 кг; |  |
| **Основни размери и ъгли:** | * дължина - максимум 2 000 мм; * широчина - максимум 1 280 мм ; * междуосие - максимум 1760 мм; * преодоляване на терени с 30% наклон; * ширина на метене с трите четки - минимум 2 600 мм; |  |
| **Колесна формула:** | - 4x2 или еквивалент; |  |
| **Спирачна система:** | - Хидравлична с ръчна спирачка |  |
| **Кормилно управление:** | - Хидравлично, шарнирно чупещо се |  |
| **Рама** | Шарнирно чупеща се с предна плоча за допълнително оборудване. |  |
| **Двигател:** | * Тип дизелов, 4 цилиндров с водно охлаждане. * Мощност – минимум 62 kW или еквивалент * Екологична норма най-малко Евро 5 или еквивалент |  |
| **Скоростна кутия:** | * механична или еквивалент; * максимална скорост на движение при транспорт до 40км/час; * максимална скорост на работа с оборудване до 12 км/час; |  |
| **Производителност при метене с 5 км/час:** | - не по малко от 13 000 м2/час; |  |
| **Кабина** | С две врати, електрически стъкла, 1 + 1 места, дясно разположено управление, шумоизолирана, с отопление, климатик, радио, чистачка със стъклоумиващо устройство, вътрешно осветление, регулируем волан, регулируема седалка на водача на въздушно окачване, бордови компютър с монитор за програмно управление и контрол на основните функции и параметри при работа на машината, задна камера за наблюдение при работа с вграден монитор в контролния дисплей, контрол и управление на всички функции от кабината на водача – метене, управление на четките от джойстик |  |
| **Външни огледала:** | Три външни огледала за обратно виждане |  |
| **Сигнализация и безопасност:** | * звуков и светлинен сигнал при движение на заден ход - авариен бутон за изключване на всички функции на машината; * един брой въртяща се сигнална лампа монтирана на кабината; * допълнителни предни светлини за осветление на четките при работа; * светлоотразителни стикери и знаци; |  |
| **2. Оборудване:** | | |
| **Стационарен недемонтируем бункер за отпадъци:** | * Обем: най малко 1,5 м3; * Хидравлично вдигане и спускане при разтоварване на бункера; * Ръчна помпа за аварийно спускане и вдигане; * Изработен от неръждаема стомана; * Възможност да се използва и като резервоар за вода |  |
| **Система за събиране на отпадъци – вакуумен тип:** | * Отвор за засмукване на отпадъците от неръждаема стомана с регулиране на височината на отвора; * Хидравлично задвижване на четките и вентилатора и регулиране на оборотите им, както и скоростта на машината чрез компютърно програмно управление с монитор; |  |
| **Четки:** | * Три броя хидравлично задвижвани четки; * Диаметър на четките мин. 800 мм; * Една от четките за метене да е с подвижно управляемо рамо; * Ударно устойчиво окачване на четките; * Автоматично регулиране на натиска на четките; * Регулиране на скоростта на въртене на четките; * Възможност за смяна на снопчетата от стомана или пластмаса, без да се заменя основата на четката; |  |
| **Водна система:** | - Вградена водна система за оросяване при метене срещу запрашване;   * Система за рециклиране на водата при метене и повторното и използване * Обем на резервоара на чистата вода мин. 300 л. |  |

3. Ще извършим доставката в следния срок: **………… (…….словом……) календарни дни**, считано от дата на подписване на договора за обществена поръчка

***\* Забележка:***

*Предложеният срок за доставка трябва да бъде в календарни дни.*

*Максималният срок за доставка не може да бъде повече от 180 календарни дни.*

4. Гаранционният срок за предлагания специализиран автомобил и оборудване е **………… (…….словом……) години** (гаранционния срок се посочва в години и тече от датата на приемане на доставката и подписване на приемо предавателен протокол).

***\*Забележка:***

*Предложеният гаранционен срок трябва да не е по-кратък от 1 година.*

5. В гаранционния срок се задължаваме да осигурим гаранционно (сервизно) обслужване на специализирания автомобил в срок от ……. работни дни, считано от датата на постъпване на заявка за обслужване от страна на Възложителя.

*\*Забележка: Под гаранционно (сервизно) обслужване се има предвид изискуемата периодична поддръжка на автомобила (различна от отстраняването на недостатъци за сметка на Изпълнителя по време на гаранционния срок) – смяна на масла и филтри, която следва да е налице за да важи гаранционната отговорност;*

*Предложеният срок не трябва да бъде по-дълъг от 10 работни дни.*

***Приложения:***

**I.** Прилагаме следните документи, от които е видно съответствието на предлаганият специализиран автомобил и оборудване към него с изискванията на техническите спецификации (технически документи с конкретни параметри, които доказват, че предлаганият специализиран автомобил и оборудването към него, описано в техническото предложение са в съответствие с параметрите от офертата):

1. Подробно описание, чертежи от производителя и снимков материал, съгласно изискванията на Техническите; спецификации;
2. Други документи по преценка на участника

**II.** Работна програма, съгласно изискванията на настояща обществена поръчка.

Известна ми е отговорността по чл. 313 от Наказателния кодекс за посочване на неверни данни.

....................... г. Подпис и печат: ..................................

1. Посочва се наименованието на участника [↑](#footnote-ref-1)